5-9 环境保护基本情况
Fundamental State of Environment Protection
项 目 |  | Item |  | 2016 | 2017 | 2018 | 2019
水环境 |  | Water Environment |  |  |  |  |
降水量 | (毫米) |  | Precipitation | (mm) |  | 2448.6 | 1846.9 | 1820.7 | 2306.2
水资源总量 | (亿立方米) |  | Total Amount of Water Resource | (100 million cu.m) |  | 105.35 | 77.32 | 74.76 | 99.30
人均水资源量 | (立方米/人) |  | Per Capita Water Resources | (cu.m/person) |  | 750.17 | 533.30 | 501.57 | 648.76
用水总量 | (亿立方米) |  | Water Use | (100 million cu.m) |  | 64.53 | 65.39 | 64.39 | 62.25
﹟农业用水 |  | Agriculture |  | 10.55 | 11.06 | 10.95 | 10.69
工业用水 |  | Industry |  | 36.46 | 36.49 | 34.79 | 32.78
生活用水 |  | Consumption |  | 16.62 | 16.89 | 17.70 | 17.80
生态环境补水 |  | Ecological Protection |  | 0.90 | 0.95 | 0.95 | 0.98
废水排放总量 | (万吨) |  | Total Waste Water Discharged | (10000 tons) |  | 161111 | 172658 | 155630 | 163593
﹟工业废水排放量 |  | Industrial Waste Water Discharged |  | 19326 | 20605 | 14031 | 14019
城镇生活污水排放量 |  | Urban Living Waste Discharged |  | 141562 | 151795 | 141414 | 149426
大气环境 |  | Atomospheric Environment |  |  |  |  |
二氧化硫平均浓度 | (微克/立方米) |  | Average Concentration of Sulfur Dioxide | (micrograms/m3) |  | 12 | 12 | 10 | 7
二氧化氮平均浓度 | (微克/立方米) |  | Average Concentration of Nitrogen Dioxide | (micrograms/m3) |  | 46 | 52 | 50 | 45
可吸入颗粒物平均浓度 | (微克/立方米) |  | Average Concentration of Inhalable Particles | (micrograms/m3) |  | 56 | 56 | 54 | 53
PM2.5平均浓度 | (微克/立方米) |  | Mean Concentration of PM2.5 | (micrograms/m3) |  | 36 | 35 | 35 | 30
降水PH值 |  | The PH Value of the Precipitation |  | 5.42 | 5.96 | 5.84 | 5.79
酸雨频率 | (%) |  | Frequency of Acid Rain | (%) |  | 29.4 | 12.7 | 9.1 | 15.4
环境空气质量达标天数 | (天) |  | Up to Standard Days of the Environment Air Quality | (day) |  | 310 | 294 | 294 | 293
环境空气质量达标率 | (%) |  | Up to Standard Rate of Air Environmental Quality | (%) |  | 84.7 | 80.5 | 80.5 | 80.3
工业废气排放总量 | (亿立方米) |  | Volume of Industrial Waste Gas Emission | (100 million cu.m) |  | 4075.23 | 4131.49 | 4132.17 | 4710.44
二氧化硫排放量 | (万吨) |  | Volume of Sulphur Dioxide Emission | (10000 tons) |  | 2.08 | 1.54 | 0.52 | 0.40
﹟工业二氧化硫排放量 |  | Industry |  | 2.07 | 1.53 | 0.51 | 0.39
氮氧化物排放量 | (万吨) |  | Volume of Nitrogen Dioxide Emission | (10000 tons) |  | 7.23 | 1.92 | 1.72 | 1.67
﹟工业氮氧化物排放量 |  | Industry |  | 2.09 | 1.89 | 1.66 | 1.60
烟(粉)尘排放量 | (万吨) |  | Volume of Soot and Dust Emission | (10000 tons) |  | 1.29 | 0.87 | 0.81 | 1.07
﹟工业烟粉尘排放量 |  | Volume of Industrial Soot and Dust Emission |  | 0.90 | 0.86 | 0.81 | 1.06
固体废物 |  | Solid Wastes |  |  |  |  |
一般工业固体废物产生量 | (万吨) |  | Volume of General Industrial Solid Wastes Produced | (10000 tons) |  | 509.92 | 535.21 | 598.26 | 623.11
一般工业固体废物综合利用量 | (万吨) |  | Volume of Comprehensive Utilization of General Industrial Solid Wastes | 492.06 | 511.28 | 485.54 | 596.05
|  |  | (10000 tons) |  |  |  |  |
一般工业固体废物综合利用率 | (%) |  | Comprehensive Utilization Rate of General Industrial Solid Wastes (%) |  | 96.48 | 95.10 | 81.10 | 95.37
危险废物产生量 | (万吨) |  | Volume of Hazardous Wastes Produced | (10000 tons) |  | 57.22 | 55.89 | 59.79 | 60.61